# bsj-models-for-rubbers

# To run the script use the command:

# python main.cpython-310.pyc -r "raw-file-path" -v "viscosity-file-path" -sr "skip rows for raw file" -sv "skip rows for viscosity file" -index "size index no" -m "model path"

# Eg : python main.cpython-310.pyc -r fy664g_raw.csv -v fy664g-viscosity.xlsx -sr 0 -sv 2 -index 3294 -m models\fy664g


